|  |  |
| --- | --- |
| Щеточное оборудование: |  |
|  - масса, кг | 430±20 | 500±20 |
|  - габаритные размеры, мм: |  |
| 1) длина | 1510±20 | 1750±20 |
| 2) ширина3) высота - привод щетки - частота вращения щетки (при частоте вращения ВОМ трактора 540 мин-1), мин-1 - угол установки щетки относительно продольной оси трактора1) длина щетки, мм2) диаметр щетки, мм | 2200±20970±15от заднего ВОМ трактора260±5(60±2)°2000±20560±20 |