|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Щеточное оборудование: |  | |
| - масса, кг | 430±20 | 500±20 |
| - габаритные размеры, мм: |  | |
| 1) длина | 1510±20 | 1750±20 |
| 2) ширина  3) высота  - привод щетки  - частота вращения щетки (при частоте вращения ВОМ трактора 540 мин-1), мин-1  - угол установки щетки относительно продольной оси трактора  1) длина щетки, мм  2) диаметр щетки, мм | 2200±20  970±15  от заднего ВОМ трактора  260±5  (60±2)°  2000±20  560±20 | |